2022年宁国市保盛表面处理有限公司固体废物污染环境防治

信息公开公示

    为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，现对本公司固体废物污染环境防治信息公开如下：

一、基本信息

    宁国市保盛表面处理有限公司位于宁国经济技术开发区河沥园区梅村路南，主要生产铝合金气门嘴阳极氧化加工，生产规模为 年处理铝合金气门嘴2000万套。产生的危险废物主要为污泥槽渣废过滤膜及包装物废过滤砂废乳化油、废油等。

二、固废产生信息

    公司生活垃圾由市政环卫部门统一处理，一般固废自行利用，生产过程中的危险废物全部交由有资质的单位处置。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物编号 | 废物类别 | 2021年末  贮存量  （t） | 2022年  产生量  （t） | 2022年  处置量  （t） | 2022年末  贮存量  （t） |
| HW49/900-041-49 | 废过滤砂 | 0 | 7.835 | 7.835 | 0 |
| HW49/900-041-49 | 废过滤膜及包装物 | 1.162 | 1.701 | 2.274 | 0.589 |
| HW17/336-054-17 | 槽渣 | 0 | 0.350 | 0.350 | 0.00 |
| HW17/336-054-17 | 污泥 | 30.607 | 88.98 | 90.428 | 25.521 |
| HW09/900-006-09 | 废乳化油 | 0 | 0.050 | 0.050 | 0 |
| HW09/900-006-09 | 废油 | 0.046 | 0.00 | 0.046 | 0 |

注：污泥产生修正量：-3.638，修正原因：贮存一段时间后水份自然蒸发。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物编号 | 废物类别 | 2021年末  贮存量  （t） | 2022年  产生量  （t） | 2022年  处置量  （t） | 2022年末  贮存量  （t） |
| SW99 | 废石英砂 | 0 | 0.372 | 0 | 0.372 |

三、危废转移信息

    年危险废物为省内转移，无自行处理设施，全部交由有资质的单位处置，处置单位为宁国海创环保科技有限责任公司、马鞍山澳新环保科技有限公司。我公司严格执行转移联单制 度，切实加强对危险废物产生、收集、贮存、转移、处置的全过程控制。

             2022年我公司共处置危险废物100.983吨。

四、防范措施

    各危险固废做好分类收集工作，规范暂存及转移。危险固废暂存按《危险废物贮存污染 控制标准》 (GB18597-2001)要求，分类收集，贮存于专门危险固废暂存场所，贮存容器加盖 密闭，地面硬化防渗漏； 转移及处置过程全程监管、控制，并建立转移、处置管理台账，确保该固废的有效处置，避免二次污染产生。做好废物贮存场所防风、防雨、防晒和防渗工作。 危险废物转移遵从《危险废物转移联单管理办法》 及其他有关规定的要求，以便管理部门对 危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。