江苏清阳化工有限公司
(统一社会信用代码：9735600346869985X)
生态环境信息依法披露报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　报告年度：2021年
　编制日期：2022年2月15日
[image: image1.jpg]AR BT A

AN EAE IS SR B B O A RLSE . el o8, RAEERBITEL.
R HVRARE BT, HARMRR KRR
ERREN: ?&?%ﬁﬂ
I NFAIEA R BB 8 RV R 45 R B B RSO BSE 1, 28, AP
BEAEH. R SERATE B, HREAR T .
WRSFTA





目　录
—、术语和名词解释
　
　　1.术语
　　　　　　　　　　 
　　2.名词解释
　　
二、关键环境信息提要

1.年度生态环境行政许可变更情况

      2. 年度主要污染物排放和碳排放情况

　   3.年度受到的生态环境行政处罚、司法判决

三、企业基本信息

      1. 企业概况

      2. 公司主要产品、生产工艺及业务情况

四、企业环境管理信息

      1. 企业生态环境行政许可情况

      2. 环境保护税缴纳情况

      3. 环境污染责任保险投保情况

      4. 环保信用评价结果

五、污染物产生、治理与排放信息

      1. 污染防治设施信息

      2. 主要水污染物、大气污染物排放信息

      3. 工业固体废物产生、贮存、流向和利用处置信息

      4. 有毒有害物质排放信息

      5. 噪声排放情况

      6. 扬尘污染情况

      7.排污许可证执行报告信息

六、碳排放信息

　　1.年度碳实际排放量及上一年度实际排放量

      2. 配额清缴情况

      3. 碳排放设施、核算方法等信息

七、强制性清洁生产审核信息

      1. 实施强制性清洁生产审核的原因

      2. 强制性清洁生产审核的实施、评估与验收结果

八、生态环境应急信息

      1. 生态环境应急情况

      2. 重污染天气应急响应情况

九、生态环境违法信息

      1. 生态环境行政处罚信息

      2. 生态环境司法判决信息

十、本年度临时报告情况

      1. 临时临时报告发布数量

     2.主要情况信息


一、术语和名词解释
下列术语和定义适用于本文件。
1.术语

　1）
挥发性有机物 volatile organic compounds

     参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合 物，简称VOCs。在表征VOCs总体排放情况时，本文件采用非甲烷总坯（以 NMHC表示）作为污染物控制项目。

　2）
无组织排放 fugitive emission

　　　大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散、以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。
　3）
VOCs 物料 VOCs-containing materials

　　　VOCs质量占比大于等于10%的物料，以及有机聚合物材料。

2. 名词解释

　1）
固体废物，是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气 态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物 质。经无害化加工处理，并且符合强制性国家产产品质量标准，不会危 害公众健康和生态安全，或者根据固体废物鉴别标准和鉴别程序认定为 不属于固体废物的除外。

　2）
危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。
　3）
贮存，是指将固体废物临时置于特定设施或者场所中的活动。

　4）
利用，是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。

　5）
处置，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少 或者消除其危险成分的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规 定要求的填埋场的活动。

二、关键环境信息提要

1. 年度生态环境行政许可变更情况

       公司首次申请的排污许可证已于2021年10月27日到期，本年度我公司已进行延续注册，排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年20月 27日。

2. 年度主要污染物排放和碳排放情况

       2021年我公司通过提标改造，加强废水、废气管控标准，污染物日常监测数据均符合排放标准。COD、氨氮、氮氧化物、SO2、挥发性有机物等污染物 排放量较2020年均有下降。

3. 年度受到的生态环境行政处罚、司法判决情况
       2021年度本公司无任何生态环境行政处罚、司法判决信息。
三、企业基本信息

1. 企业概况
　　江苏清阳化工有限公司是一家专业从事化工研发高新技术企业，成立于2006年7月，设计年生产各种农药中间体330吨。公司2012年6月通过环保三同时验收，2014年8月通过环保部行业核查，2014年10月通过国家工信部行业准入核查。我公司的环境保护方针是以人为本、节能减排、综合利用；回报社会。年度环境保护目标及成效是淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备，启用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，在环保的大前提下，公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。在原有的环保设备基础上，公司于20２０年初投入380万元进行生产线及环保设施改造，其中280万元用于环保建设。20２１年1月份开始对污水处理设施进行改造，投资500多万元。20２１年3月份投资300多万元对废气处理设施进行了改造。 
具体情况如表-1所示：
表-1企业基本信息表
	单位名称
	江苏清阳化工有限公司
	统一社会信用代码
	91320700346869985X

	注册地址
	南京市六合区工业园区经十路1号
	生产经营地址
	南京市六合区工业园区经十路1号

	 法定代表人
	 张清阳
	邮政编码
	221000

	环保负责人
	王小路
	联系电话
	025-85432167

	行业类别
	化学农药制造C2631
	电子邮箱
	123456505@qq.com

	企业性质
	民营企业
	环境管理类别
	重点排污企业

	相关文件
	


2. 公司主要产品、生产工艺及业务情况
具体情况如表-2所示：
表-2企业生产经营信息表
	主要产品及服务
	有机磷农药
	投产时间
	2008年8月

	生产规模
	年产甲胺磷100吨/年，甲磺草胺200吨/年；
	生产工艺
	氯化加成—环合反应

	年消耗资源能源量
	水9980吨/年，电250万度/年，煤2000吨/年。
	生产工艺环境性质
	　属于国家和江苏省公布的限制性产品名录

	相关文件
	


四、企业环境管理信息

1. 企业生态环境行政许可情况

　具体情况如表-3所示：
表-3企业行政许可信息表
	行政许可名称
	　　　　文件名称
	　　核发单位
	　编号及时间
	　　相关文本

	项目环评报告
	江苏清阳化工有限公司年产300吨农药中间体技术改造项目环境影响评价报告书
	江苏省环科院
	编写日期：

2008年8月
	因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。

	环评报告批复文件
	关于《江苏清阳化工有限公司年产300吨农药中间体技术改造项目环境影响评价报告书》的批复
	南京市环境保护局
	南环发 [2008]50号
	环评报告批复文件扫描件（点击打开）

	治理设施验收意见
	关于江苏清阳化工有限公司年产300吨农药中间体技术改造项目竣工环境保护验收的意见
	南京市环境保护局
	南环验[2014]28号
	治理设施验收意见扫描件（点击打开）

	排污许可证
	江苏省排放水污染物许可证
	南京市环境保护局 
	 320723-2015-0004
	排污许可证副本扫描件（点击打开）

	其它行政许可
	
	
	
	


2. 环境保护税缴纳情况

1）环境保护税
经南京市环保局和市税务局测算，我公司应缴纳环境税为每年缴纳环境税0.4万余元，均按时交纳。具体信息见表-4。
表-4  2021年大气污染物环保稅缴纳表
	*纳税人 名称
	江苏清阳化工有限公 司（公章）
	*统一社会信用 代码
	91320691782089459U

	税源编号
	对非放口名称或噪声源 名称
	*税目
	*污染物名称
	2021年应缴税总 额

	
	1号排气口
	大气污 染物
	—般性粉尘
	148.79

	
	
	
	氨气
	156.14

	
	
	
	甲苯
	197.81

	
	2号排气口
	
	甲苯
	266.28

	
	3号排气筒
	
	甲苯
	835.79

	
	
	
	二甲苯
	208.57

	
	
	
	氯化氢
	126.63

	
	5号排气筒
	
	甲苯
	1286.13

	
	
	
	二甲苯
	45.59

	
	
	
	氯化氢
	51.01

	
	6号排气筒
	
	烟尘
	9.82

	
	
	
	二氧化硫
	18.22

	
	
	
	氮氧化物
	227.02

	
	7号排气筒
	
	烟尘
	46.1

	
	
	
	二氧化硫
	36.55

	
	
	
	氮氧化物
	232.13

	
	8号排气筒
	
	烟尘
	停用

	
	
	
	氮氧化物
	

	
	
	
	二氧化硫
	

	
	13号排气筒
	
	—般性粉尘
	140.43

	
	
	
	氨气
	38.81

	
	14号排气筒
	
	甲苯
	340.26

	
	
	
	总计
	4412.07


2）税收减征或免征情况

         我公司的固体废物全部委托有资质的第三方进行处置、废水经公司废水处理系统处置达标后排放进入园区污水处理厂、噪声环境保护税符合环境保护税法中免征环境保护税的标准，因而无需缴纳。

3. 环境污染责任保险投保情况

        为履行企业环境责任、强化环境风险管理，公司于2021年在中国人民财产保险股份有限公司参加了企业环境污染责任保险，保额100万元。
4. 环保信用评价结果

　    我公司遵守环保法律法规、履行环保社会责任，在执法监察、监测监控、 应急管理、排污许可证管理方面均无扣分项，从未触及生态红线，每年环境信用评价均顺利通过，具体情况如表-5所示：
表-5 近三年来环境信用评价信息表
	认证项目名称
	认证单位
	认证时间  
	认证结果  
	认证文件文号

	企业环保信用评价
	南京市环保局
	201８年度
	蓝色
	宁环发[2018]35号

	企业环保信用评价
	南京市环保局
	2019年度
	蓝色
	宁环发[2019]78号

	企业环保信用评价
	南京市生态环境局
	2020年度
	蓝色
	宁环发[2020]65号

	
	
	
	
	


五．污染物产生、治理与排放信息
1．污染防治设施信息

1) 污染防治设施的名称、对应的产污环节和处理的污染物
　　公司2021年度生产正常，污染防治设施运行正常，日常监测数据符合排放标准，具体情况详见表-6，表-7，表-8。
表-6水污染治理设施建设运营信息表
	设施
编号
	治理设施名称
	数 量
	处理工艺
	对应的产污环节
	对应的排污口及编号
	实际处理能力
	运行时间
	运行情况

	001
	含酸污水处理装置
	1套
	厌氧生化+水解酸化+好氧生化+催化氧化
	裂解工艺
	１号废水排放口
	35吨/天
	12小时/天
	正常

	002


	废酸液处理回收设备
	1台
	湿法脱硫除尘后，15米高排气筒排放
	合成工艺
	１号废气排放口
	3吨/天
	24小时/天
	正常 

	003
	综合污水处理站
	1座
	厌氧生化+水解酸化+好氧生化+催化氧化
	电解工艺
	１号废水排放口
	20吨/天
	15小时/天
	正常

	相关文件
	


表-7 废气污染治理设施建设运营信息表
	设施
编号
	治理设施名称
	数 量
	处理工艺
	对应的产污环节
	对应的排污口及编号
	实际处理能力
	运行时间
	运行情况

	001
	烟气脱硫装置
	2套
	湿法脱硫除尘后，15米高排气筒排放
	锅炉运行
	１号废气排放口
	2000立方米/时
	24小时/天
	正常

	002
	甲苯吸收装置 
	4套
	集气罩收集，碱液吸收处理，15米高排气筒排放
	裂解工艺
	２号废气排放口
	80立方米/时


	24小时/天
	正常 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	相关文件
	


表-8 噪声污染治理设施建设运营信息表
	设施编号
	治 理 设 施 

名 称
	数 量
	投运日期
	处 理 工 艺
	设计处理能力
	实际处理能力
	运行时间
	运行情况

	001
	立式隔档板
	15块
	 201年4月
	隔档屏蔽，距离衰减，密闭隔音操作 
	减少9分贝
	 减少7分贝
	24小时/天
	 正常

	相关文件
	


　　
２）污染治理设施非正常运行信息(选填)
          我公司生产及污染防治设施运行正常。自备一台2.6蒸吨锅炉用于紧急情况下应急使用。2021年我公司合理安排生产与检维修时间，因此本年度未使用蒸汽锅炉，即FQ-509008未排放污染物。
附件选用：污染治理设施非正常运行信息表
	非正常运行治理 设 施 名 称
	排放的污染物
	非正常排放次数及时长
	设施非正常运行的原因
	采取的整改措施

	
	
	
	
	

	相关文件
	


　　  ３）委托第三方运营维护情况(选填)
　　　我公司在线监测设备均委托江苏尚维斯环境科技有限公司进行运行维护，包括废水总排口 TOC仪、氨氮、PH；南/北区雨水Cod仪、氨 氮、PH;PUMA单元非甲烷总量在线监测设备。同时公司委托南京市环境监测中心站进行年度环保监测与设备比对。
２、水污染物排放情况
我公司现有废水排放口 1个，各单元生产废水及生活污水全部进已建的污水站处理，最大处理能力为760m3/d，2021年度我公司共排放废水119721.07吨，废水污染物排放情况如表-9所示：
表-９水污染物排放信息表
	排放口名称
	污水排放口
	排放口位置
	位于厂区东北角

	排放口编号
	WS-32012017
	排放口设置情况
	符合排污口规范化技术要求

	执行的排放标准
	污水综合排放标准（GB8878-1996）表2 中一级标准
	排放形式和排放规律
	有组织排放，间歇式排放， 

	排放去向
	进入园区污水处理厂
	受纳水体及功能划分
	

	监测单位和方式
	委托南京市环境监测中心站监测，手工监测；
	监测频次
	手工监测，化学需氧量、氨氮每日1次，其他水污染物每月1次。

	

	水污染物名称
	化学需氧量
	氨氮
	磷酸盐
	悬浮物
	酸碱度
	     

	年实际排放总量
	40 吨/年
	6 吨/年
	40 吨/年
	6 吨/年
	
	

	年总量控制指标
	40 吨/年
	6 吨/年
	
	
	
	

	规定排放限值
	≤100 mg/L
	≤15 mg/L
	≤0.5mg/L
	≤70mg/L，
	6-9
	

	监测年份
	日实际排放浓度的年度平均值（mg/L）
	超标情况

	2021年
	90
	11
	0.3
	10
	7
	无

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3、大气污染物排放情况
具体情况如表-10所示：
表-10 大气污染物排放信息表1
	排放口名称
	1号废气排放口（锅炉烟囱）
	锅炉吨位
	6 t/h

	排放口编号位置
	FQ-320140015，位于厂区东南角；
	排放口设置情况
	符合排污口规范化技术要求

	执行的排放标准
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014
）表1中燃煤锅炉限制标准
	排放形式和排放规律
	有组织排放，连续排放； 


	排放去向
	排入大气外环境
	排气筒高度和内径
	高15米，内径0.2米；

	监测单位和方式
	委托南京市环境监测中心站监测，自动监测；
	监测频次
	自动监测每天1次

	

	大气污染物名称
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	林格曼黑度
	
	

	年实际排放总量
	2.2吨/年
	20．43吨/年
	25．89吨/年
	
	
	

	年总量控制指标
	2.7吨/年
	27．14吨/年
	12吨/年
	
	
	

	排放限值
	浓度限值
	≤80mg/m3
	≤400mg/m3
	≤400 mg/m3
	≤1
	
	

	
	速率限值
	
	
	
	
	
	

	监 测 年份
	实 际小时排 放 浓 度的年度平均值(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h)
	超标情况

	2021   
	64.5
	232
	237
	0.7
	
	无

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表-10 大气污染物排放信息表2
	监测单位和方式
	委托南京市环境监测中心站监测，自动监测；  大气连续在线监测系统

	执行的排放标准
	《工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)（DB44/818-2010）

	排放方式和排放去向
	经布袋除尘器收集后高空集中排放

	废气排放口编号
	排放口位置
	大气污染物名称
	总量控制指标（吨/年）
	规定排放限值（mg/m3）
	2021年监测情况
	全年实际排放浓度（mg/m3）平均值

	
	
	
	
	
	第一季度监测实际排放浓度（mg/m3）
（监测时间3月3-15日）
	第二季度监测实际排放浓度（mg/m3）
（监测时间5月12-20日）
	第三季度监测实际排放浓度（mg/m3）
（监测时间9月6日-13日）
	第四季度监测实际排放浓度（mg/m3）
（监测时间12月2日-11日）
	

	DA-033 
	二号废气排放口
	颗粒物
	/
	30
	5.7
	8.9
	4.5
	4.1
	5.8

	DA-063
	二号废气排放口
	颗粒物
	/
	30
	10.4
	13.1
	6.7
	11.1
	10.31

	DA-029
	二号废气排放二号废气排放口
	颗粒物
	/
	30
	14.3
	14.6
	6
	7.1
	10.5

	
	
	二氧化硫
	74.26
	200
	24
	31.6
	10
	14
	19.9

	
	
	氮氧化物
	759
	400
	160
	242
	296
	254
	238

	
	
	氟化物
	/
	5
	/
	0.915
	/
	0.64
	0.78

	
	
	汞及其化合物
	/
	0.05
	/
	0.0029
	/
	0.0041
	0.0035

	
	
	氨
	/
	10
	2.7
	2.18
	2.34
	2.46
	2.42

	DA-062
	二号废气排放口
	颗粒物
	/
	30
	17.8
	18.5
	6.2
	 5.3
	11.95

	
	
	二氧化硫
	88.65
	200
	41
	41.8
	20
	 10
	28.2

	
	
	氮氧化物
	1320
	400
	217
	261
	250
	 259 
	246.75

	
	
	氟化物
	/
	5
	/
	1.03
	        /
	0.54 
	0.79

	
	
	汞及其化合物
	/
	0.05
	/
	 0.0028
	 /
	  0.0025
	0.0027

	
	
	氨
	/
	10
	3.26
	3.03 
	 2.68
	 2.73
	2.93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、无组织污染物排放信息(选填)
       本年度我公司无组织排放废气污染物监测正常进行，监测数据符合排污许可证要求.同时根据监管部门要求，在厂界四周及车间内安装在线监测设施，并与环保部门联网．具体情况如表-11所示:
表-11  2021年大气无组织排放信息表
	执行的排放标准
	恶臭污染物排放标准（气）（GB-14554-93）

	排放方式和排放去向
	无组织排放大气

	废气排放口编号
	监测点位置
	大气污染物名称
	总量控制指标（吨/年）
	规定排放限值（mg/m3）
	实际排放浓度（mg/m3）监测时间1月16日
	实际排放浓度（mg/m3）监测时间4月16日
	实际排放浓度（mg/m3）监测时间9月9日
	实际排放浓度（mg/m3）监测时间12月8日

	无组织排放
	1#项目地上风向参考点
	颗粒物（TSP）
	/
	0.5
	0.08
	0.057
	0.046
	0.049

	
	
	氨
	/
	1.0
	0.05
	0.01
	0.02
	0.05

	
	2#项目地下风向监测点
	颗粒物（TSP）
	/
	0.5
	0.123
	0.068
	0.102
	0.098

	
	
	氨
	/
	1.0
	0.06
	0.01
	0.03
	0.09

	
	3#项目地下风向监测点
	颗粒物（TSP）
	/
	0.5
	0.108
	0.061
	0.107
	0.089

	
	
	氨
	/
	1.0
	0.07
	0.01
	0.04
	0.08

	
	4#项目地上风向监测点
	颗粒物（TSP）
	/
	0.5
	0.115
	0.083
	0.111
	0.101

	
	
	氨
	/
	1.0
	0.07
	0.01
	0.05
	0.08


附件(选用)：无组织污染物排放信息
	监测点位名称
	
	
	
	
	
	

	排放的主要污染物
	
	
	
	
	
	

	实际排放浓度
	
	
	
	
	
	

	实际排放总量
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4、环境监测信息

     本年度我公司自行监测正常进行，监测数据符合排污许可证管理要求。除自行监测外,我公司还委托南京市环境监测中心站进行年度环保监测。2010年与南京市环保局联网，废水在线监测因子包括TOC、氨氮、PH、流量均已联网并上传至江苏省企业环境监测自动监控平台，具体情况如表-12所示:
表-12  2021年度企业监测信息表
	监测单位
	企业自行监测，
委托南京市环境监测中心站监测；
	监测方式和频次
	废水手工监测，每天1次；

废气自动监测，连续监测；

	手工监测采样方法和个数
	非连续采样， 至少4个 ；
	手工测定方法
	按相关标准执行

	委托第三方监测机构名称
	南京市环境监测中心站监测
	第三方单位资质
	一级

	全年生产天数
	300
	自行监测次数
	300

	 达标次数
	300
	超标次数
	0

	自动监测仪器名称
	HS-100型在线烟尘浓度监测仪；

泵吸式氮氧化物检测仪JDHS2000-NOX；
	自动监测设施位置
	按相关标准设置

	自动监测联网情况
	2010年与南京市环保局联网
	自动监测公开平台
	江苏省环保厅自动监控平台

	相关文件
	附件1：江苏清阳化工有限公司2021年度自行监测报告
附件2：南京市环境监测中心站营业执照
附件3：南京市环境监测中心站检测机构认证资质证书



3. 工业固体废物产生、贮存、流向和利用处置信息

1) 工业固体废弃物基本信息

       a)我公司本年度工业固体废物的产生和处置如表-13所示:
表-13工业固体废物的产生和处置信息表
	固体（危险）废物名称
	炉灰渣
	蒸馏残渣
	酸洗槽沉渣污泥
	HW08废矿物油

与含矿物油废物
	废弃的铅蓄电池
	

	种类及等级
	一类工业固废
	危险废物
	危险废物
	危险废物
	危险废物
	

	主要成分
	氧化硅碳酸钙
	苯  
	重金属铅、铬
	油脂酸、恩醌
	重金属铅、铬
	

	危害特性
	对人体无害
	对人体有害
	对人体有害
	对人体有害
	对人体有害
	

	危废代码
	
	261-129-11
	336-056-17
	900-249-08
	900-044-49
	

	产生量
	365吨
	1．41吨
	3吨
	14.132吨/年
	0.708吨/年
	

	贮存量
	0
	0
	0
	0
	0
	

	处置量
	365吨
	
	1．41吨
	14.132吨/年
	0.708吨/年
	

	贮存场所或设施
类型及面积
	厂区东南角空地上专门设置固废(危废)临时贮在中转仓库, 属一类处置设施. 建筑面积达 776 平方米，贮存能力140吨，2006年10月1日正式投入运行.

	贮存场所位置
	经纬度坐标 120.97329182344177, 31.866320126413203

	年累计贮存量
	炉灰渣365吨，蒸馏残渣1．41吨，酸洗槽沉渣污泥3吨

	委托处置第三方单位
名称、资质及技术能力
	　　　炉灰渣委托南京文合环境科技有限公司处置，该公司具备固体废物处置乙级资质。危险废物委托南京绿能固废处置有限公司处置，该公司。该公司长期从事危险废物处置工作，设备先进经验丰富，具备固体废物处置甲级资质。

	利用处置情况
	炉灰渣由南京文合环境科技有限公司每半月来厂装载，用货车送至建筑工地做建筑材料. 危险废物先在专用仓库临时该贮存一周,每周由南京绿能固废处置有限公司用专车负责送至专用场所焚烧后填埋.

	相关文件
	１、第三方委托单位废弃物经营许可证扫描件；
２、第三方委托单位固体废物处置资质证书扫描件；
３、危险废物处置委托合同;
４、危险废物转移联单;



我公司工业固体废弃物处理的第三方公司分别有可以处理一般工业固体垃圾的南京文合环境科技有限公司、可以处理污泥的南京绿能固废处置有限公司，以及可以处理低粘度硅油的扬州宏远化工新材料有限公司。

　　b）工业固废供应商资质

对于第三方公司的资质我们进行了充分严密的审核，包括第三方的许可证，如废弃物经营许可证、营业执照、排污许可证、排水许可证、环评等；第三方的环保符合性，如年度监测、LDAR、废水/废气/固废系统、 污染源在线监测等；第三方的安全系统，如现场管理、三同时管理、消防系统、日常隐患排查体系等；第三方的应急管理体系，如安全和环保的应急预案等，与此同时，我们也针对第三方的相关资格材料进行了收集保存，以备核查。

　2）危险废物产生、贮存、利用处置信息

　     我公司本年度危险废物的产生和处置同如表-13所示.
　　　a)危险废物委托利用/处置措施
         我公司工业固体废弃物贮存场所为136仓库，经纬度坐标 120.97329182344177, 31.866320126413203,建筑面积达 776 平方米，贮存能 力1400吨，2006年10月1日正式投入运行，环境应急物资和设备包括干式雨 淋系统、可燃气体报警、手提式灭火器、防化服、防化靴、防化手套、沙袋、 二次容器。

 ｂ）第三方利用和处置情况

          我公司的危险废物会交由处理厂集中处理，产生的危险废物经委托方妥善 处置后可达到零排放，因而不存在内部利用的过程，而在周转过程中危险废物 会暂时贮存在136危险废弃物仓库中。同时根据要求安装在线监控系统并与省环保部门联网。
4. 有毒有害物质排放信息(选填)
     我公司特征污染物为甲苯、二甲苯，月度监测数据均未监测到相关数据,因此我公司无有毒有害物质排放。
附件(选用): 有毒有害物质排放信息表

	有毒有害物质名称
	
	
	
	
	
	

	有毒有害物质形态
	
	
	
	
	
	

	有毒有害物质毒性
	
	
	
	
	
	

	有毒有害物质排放浓度
	
	
	
	
	
	

	有毒有害物质排放总量
	
	
	
	
	
	

	有毒有害物质处置措施
	


4．噪声排放情况
根据《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008),厂界昼、夜噪声 标准值分别为65、55dB(A),本年度我公司厂界昼间、夜间噪声均符合标准。详情见表-14.
表-14  噪声排放信息表
	执行的排放标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	排放形式和排放规律
	无组织排放，间接排放；

	监测单位和方式
	委托南京市环境监测中心站监测
	规定排放限值
	昼间≤65分贝，夜间≤55分贝

	监测时间和地点
	2021年2月25日   　厂区四周围墙
	实际监测数值
	昼间57.1分贝，夜间45.3分贝；

	监测时间和地点
	2021年5月25日　　厂区四周围墙
	实际监测数值
	昼间57.1分贝，夜间45.3分贝；

	
	
	
	

	
	
	
	


5. 扬尘污染情况

     在建设过程中，粉尘污染主要来源于建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；各种运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。施工期间我公司主要通过洒水降尘、沙土覆盖等措施减少扬尘污染，减轻对外影响。

6. 排污许可证执行报告信息

     排污许可证执行报告应编制公开的次数共5次，其中包括4次季报和1次 年报，2021年我公司排污许可证执行报告实际编制公开的次数为5次，均在全国排污许可证管理信息平台上公开发布。

六、碳排放信息(选填)
１．年度碳实际排放量及上一年度实际排放量

１）本年度碳实际排放量见表-15
表15  202１年能源消费结构
	能源品种
	原煤
	天然气
	液化天然气
	氧气
	原油

	计量单位
	吨
	万立方米
	吨
	万立方米
	吨

	参考折标系数
	—
	I1.0-13.3
	1.7572
	W
4.361
	1.4286

	工业生产消费量
	
	33.5349
	
	
	

	采用折标系数
	0,745
	12
	L7572
	4.361
	1.4286


　　
　２）上一年度碳实际排放量见表16
表-16  2020年能源消费结构

	能源品种
	原煤
	天然气
	液化天然气
	氧气
	原油

	计量单位
	吨
	万立方米
	吨
	万立方米
	吨

	参考折标系数
	—
	I1.0-13.3
	1.7572
	W
4.361
	1.4286

	工业生产消费量
	
	33.5349
	
	
	

	采用折标系数
	0,745
	12
	L7572
	4.361
	1.4286


２.配额清缴情况

　　　我公司暂无配额清缴情况。
3. 碳排放设施、核算方法等信息

　　　依据温室气体排放核算与报告标准或技术规范，我公司暂无碳排放设施，核算方法以能源消耗量和碳排放因子的乘积计算，统计结果见附表.
附表（选用）碳排放信息表
	年度碳实际排放量
	

	上一年碳实际排放量
	

	配额清缴情况
	

	单位碳排放设施
	

	碳排放量核算方法
	


七、强制性清洁生产审核信息(选填)
1．实施强制性清洁生产审核的原因

     　我们通过对生产过程八个方面（原辅料和能源、技术工艺、设备、过程控制、产品、废物、管理、员工）的评估，找出问题, 分析原因，实施强制性清洁生产审核的原因见表-18。
表-18 强制性清洁生产审核的原因分析 
	项目
	发生部位
	主要问题
	影响伙【素

	
	
	
	产 r'ii'1
	原辅料能源
	工艺技术
	设备
	过程控制
	管理
	员工
	废弃物

	
	全厂
	废抹布-
	-
	废抹布为三层 布，忖前抹布右 单层、双层、三 层等规，而二层 已能够满足生产 需求
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	树脂车间
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	树脂单元的分水 环节，为确保产 品的含量，有部 分树脂被分到废 水中，作为废树 脂委外处置

	废气
	FE敏胶单元
	二甲 苯无组织废 气排放量人
	-
	-
	-
	-
	流动生胶投料 时，将生胶从投 料孔投入，在投 料过程屮保持投 料孔常开； 使用固休生胶进 行投料时，固体 生胶需:，毎切割 下一块宜接进行 投料，投料口保 持敞开
	-
	-
	-


2．强制性清洁生产审核的实施、评估与验收结果
       根据环保部《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》（环发[2010]54号）、 《清洁生产审核办法》（发改委、环保部2016第38号令）的精神以及《重点企业清洁生产审核评估、验收实施指南（试行）》中的相关要求，我公司属于化学原料及化学制品制造业中的专用化学品制造业，因 此公司被列入江苏省第十三批重点企业清洁生产审核名单。

       2020年开展了第一轮清洁生产审核，共提出9项清洁生产方 案，其中无低费方案7项、中高费方案2项，目前均已实施完成。7项无低费清洁生产方案，共投资31万元，产生经济效益199.95万元；2项中高费清洁生产方案，共投资47.413万元，产生经济效益61.62万元。通过实施以上清洁 生产方案的实施，实现减少废包装袋产生30吨/年、削减废溶剂排放200吨/ 年、削减二甲苯无组织排放0.00215吨/年、削减甲苯无组织排放0.1288吨/ 年、削减废抹布产生20吨/年、减少报废树脂产生30吨/年、减少废冷凝液排 放30吨/年、减少污泥产生85吨/年。有效解决了第二轮审核重点关注的削减 固废排放等问题。

       通过清洁生产审核，公司生产全过程的污染物产生及排放有所下降，生产成本下降并得到有效控制，多项指标可以达到公司历史最好水平，基本上达到了本轮审核的预期效果，取得了阶段性的成果。公司生产全过程的能耗指标和污染物产生及排放指标有所下降，各项指标与国内行业的先进水平的 差距明显缩小，进一步增强了公司在市场上的竞争力。

附件（选用） 清洁生产审核信息表
	清洁生产审核原因
	

	清洁生产审核情况
	

	清洁生产审核评估与验收单位
	

	实施强制性清洁生产审核评估与验收结果
	

	相关文件
	


八、生态环境应急信息
1. 生态环境应急情况

　1）突发环境事件应急预案

　　 为规范生产经营单位应急管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，保障公司员工和公众的生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会 影响；保证公司内部、公司所在工业园区和相关政府管理部门之间始终保持高 效的信息沟通及合作，有效组织抢险救火，最大限度地避免或减轻可能对环境 造成的影响。根据《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急 预案编制导则》（试行）（企业事业单位版）和其他相关法律、法规的要求，编制了《江苏清阳化工有限公司突发环境事件应急预案》，并于2018年 6月 5日在南京市环境保护局备案， 备案编号：320609-201945-H            

　2）现有生态环境应急资源

　　　我公司生态环境应急资源如表-19所示：
表-19公司现有应急物资和应急装备基本信息表
	物资库名 称
	江苏清阳化工有限公司应急资源库

	所在地
	清阳公司厂区
	经纬度
	东经 120° 04’ 31",北纬 34°
21’ 55"

	所属单位
	江苏清阳化工有限公司

	负责人
	姓名
	张明朋
	联系人
	姓名
	王腾飞

	
	联系方式
	18562538805
	
	联系 方式
	15552289022


环境应急资源信息

	序 号
	设施名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废 时间
	主要功能
	备注

	1
	消防沙箱
	-
	2吨
	1
	/
	污染源切断
	罐区

	2
	消防铲
	-
	/
	5
	/
	污染物收集
	应急物资库

	3
	消防桶
	-
	/
	5
	/
	污染物收集
	应急物资库

	4
	口罩
	-
	/
	20
	/
	安全防护
	应急物资库

	5
	安全帽
	-
	/
	10
	/
	安全防护
	应急物资库

	6
	防护服
	-
	/
	2
	/
	安全防护
	应急物资库

	7
	防毒面罩
	-
	/
	2
	/
	安全防护
	应急物资库

	8
	安全保险带
	-
	/
	4
	/
	安全防护
	应急物资库

	9
	移动式水泵
	-
	/
	2
	/
	污染物收集
	应急物资库

	10
	沙袋
	-
	-
	2
	/
	污染源切断
	应急物资库

	11
	活性炭颗粒
	-
	-
	30
	/
	污染源降解
	加药间

	12
	纱布片
	-
	-
	4
	/
	安全防护
	应急物资库

	13
	粘胶带
	-
	-
	4
	/
	安全防护
	应急物资库

	14
	创口贴
	-
	-
	6
	/
	安全防护
	应急物资库

	15
	脱脂棉球
	-
	-
	4
	/
	安全防护
	应急物资库

	16
	医用剪刀
	-
	-
	2
	/
	安全防护
	应急物资库

	17
	医用镊子
	-
	-
	2
	/
	安全防护
	应急物资库

	18
	医用酒精
	-
	-
	2
	/
	安全防护
	应急物资库

	19
	实验室监测 水质仪器 (pH、
COD、总 磷、氨氮、 苯胺类、挥 发酚、石油
类、氯化 物、色度、 悬浮物、污 泥含水率、
	-
	-
	1
	/
	环境监测
	安环部


	
	污泥浓度、 挥发性污泥 浓度、全盐 量）
	
	
	
	
	
	

	20
	气体检测仪 （硫化氢 等）
	-
	-
	1
	/
	环境监测
	安环部

	21
	应急电话
	-
	-
	1
	/
	应急通信 和指挥
	办公楼内

	22
	雨水阀门
	-
	-
	1
	/
	污染源切断
	雨水排口

	23
	污水阀门
	-
	-
	1
	/
	污染源切断
	污水排口

	24
	事故池
	-
	3000立方米
	1
	/
	污染物收集
	厂内

	25
	可燃气体报 警器
	-
	-
	1
（套）
	/
	安全防护
	热处理车间

	26
	氨气硫化氢 报警器
	-
	-
	2
（套）
	/
	安全防护
	危废仓库

	27
	在线监测 （废水、雨 水）
	-
	-
	1
（套）
	/
	环境监测
	各排口


环境应急支持单位信息

	序号
	类别
	单位名称
	主要能力

	1
	应急救援单位
	江苏剑牌农化股份有 限公司
	消防灭火、事故水引流

	2
	应急救援单位
	 江苏艾思伊环保有限 公司
	消防灭火、事故水引流

	3
	应急监测单位
	江苏天宇检测技术有 限公司
	应急监测


3)突发环境事件发生及处置情况
     　本年度我公司无突发环境事件发生。但按照应急预案管理办法我公司进行了 2次突发环境事件应急演练, 企业于2019年5月组织了消防应急演练，2020年5月组织环境污染事故应急演练。演练由安全环保科统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练；外部支援的单位，例如医疗、安全、治安、环保等部门参加演习。
2、重污染天气应急响应信息(选填)
    　根据生态环境部门印发的《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指 南（2020年修订版）》及《关于修订江苏省秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控停限产豁免管理办法（试行）的通知》的要求，我公司2021年度被列入豁免管控名单，在各级管控下保持正常生产、合规排放。

  附件（选用） 重污染天气应急响应信息表
	重污染天气应急响应时段
	

	重污染天气应急响应预警等级
	

	重污染天气应急响应绩效分级结果
	

	重污染天气应急响应预警措施要求
	

	重污染天气应急响应预警措施
实际执行情况
	

	相关文件
	


九、生态环境违法信息(选填)
1. 生态环境行政处罚信息

          本年度我公司无生态环境行政处罚信息。

2. 生态环境司法判决信息

          本年度我公司无生态环境司法判决信息。
附件（选用） 生态环境行政违法信息表
	环境违法行为发生时间及情况
	

	生态环境执法部门名称
	

	行政执法文书下达时间及文号
	

	履行法律责任及整改情况
	

	相关文件
	


十、本年度临时报告情况(选填)
１．临时报告发布数量

       本年度我公司未发布环境临时报告。

2．主要情况信息

       本年度我公司未发生任何临时环境事件，因而未发布环境临时报告。
附件: 本年度临时报告信息表
	年度临时报告发布时间及数量
	

	年度临时报告涉及事项
	

	年度临时报告主要内容
	

	
	

	相关文件
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